**Прайс-лист на фасадные сетки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Марка** **сетки** | **Ячейка** **мм.** | **Размер****Рулона.** **м.** |  **Цена с 18% НДС** | **Наименование****сетки и её****назначение** |
|  **оптовая** |  **розничная** |
| **М.кв.** | **М.пог** | **М.кв.** | **М.пог** |
| **Фасад 30/35** | 3х3 | 4х100 | **10-00** | 40-00 | 18-00 | 72-00 | Для защиты “лесов”**Проц. затенения** 35% |
| **Фасад-30** | 3х3 | 3х50 | **10-00** | 30-00 | 18-00 | 54-00 | Для защиты “лесов”**Проц.затенения** 35% |
| **Фасад-60** | 3х3 | 3х50 | **20-00** | 60-00 | 30-00 | 90-00 | Для защиты “лесов”**Проц.затенения** 30% |
| **Фасад-72** | 3х3 | 3х50 | **25-00** | 75-00 | 32-00 | 96-00 | Для защиты “лесов”**Проц. затенения**30% |
| ***“Солеадо” 65гр.*** | 3х0,5 | 2х100 | **54-00** | 108-00 | 64-00 | 128-00 | **Затенение** 80% |
| ***“Солеадо-HG” 65гр.*** | 3х0,5 | 3х100 | **54-00** | 162-00 | 64-00 | 192-00 | **Затенение** 80% |
| ***“Солеадо-HG” 65гр.*** | 3х0,5 | 4х100 | **54-00** | 216-00 | 64-00 | 256-00 | **Затенение** 80% |
| ***“Солеадо-PRO”85гр.*** | 3х0,5 | 3х100 | **75-00** | 225-00 | 85-00 | 255-00 | **Затенение** 80% |

Срок службы сетки ***“Солеадо-Ямайка”*** практически не ограничен

* Прочная
* Не распускается
* Устойчива к химическим веществам
* Не разрушается щелочью
* Может быть использована повторно
* Не рвется на ветру

Тканая высококачественная, долговечная сетка из полиэтилена высокой плотности HDPE. Подходит для ограждения строительных лесов, защиты фасадов зданий при реставрации, защиты водостоков**.**

**Плотная структура сетки позволяет использовать её в качестве затеняющего экрана, а также при сооружении тентов и навесов.**